|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Frame** | **angle [deg]** | **exposure time [s]** | **comment** |
| 113-114 | 0.3 | 300 | Suer Control |
| 115-116 | 2 | 300 | Suer Control |
|  |  |  |  |
| 118-119 | 0.3 | 180 | Suer 82cc 5% surface |
| 120-121 | 2 | 300 | Suer 82cc 5% surface |
|  |  |  |  |
| 122-123 | 0.3 | 180 | Suer 82b4 10% bulk |
| 124-125 | 2 | 300 | Suer 82b4 10% bulk |
|  |  |  |  |
| 132-133 | 180 | 0.3 | Suer 82C9 (Optimal surface 25mM) |
| 134-135 | 300 | 2 | Suer 82C9 (Optimal surface 25mM) |
|  |  |  |  |
| 136-137 | 180 | 0.3 | Suer bulk 5% 82CE |
| 138-139 | 300 | 2 | Suer bulk 5% 82CE |
|  |  |  |  |
| 140-141 | 180 | 0.3 | Suer optimal bulk 82C7 |
| 142-143 | 300 | 2 | Suer optimal bulk 82C7 |
|  |  |  |  |
| 144-145 | 180 | 0.3 | Suer surface 3% 82C4 |
| 146-147 | 300 | 2 | Suer surface 3% 82C4 |